**LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL**  
**(EXAME DE EFICIÊNCIA EM ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO)**

**Código: B602 - EFICIÊNCIA E PRESTABILIDADE**

Aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, nesta cidade de Guarapuava e na **POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARANÁ**, foi designado(a) o(a) Perito(a) Criminal **Usuário Admin**, para proceder ao exame dos materiais abaixo discriminados recebidos nesta Seção em 14/06/2023 a fim de ser atendida solicitação contida no Ofício nº 45645, datado de 14/06/2023, oriundo da testando.

Em consequência, o Perito procedeu ao exame solicitado, relatando-o com a verdade e com todas as circunstâncias relevantes, da forma como segue:

**1. OBJETIVO**

A perícia tem como objetivo a efetivação do exame descritivo da totalidade do material, bem como a sua eficiência e prestabilidade, para instruir os autos da investigação policial abaixo descrita:

|  |
| --- |
| **TABELA 1 – DADOS DA INVESTIGAÇÃO** |
| **Em poder de** | PAULO |
| **Local:** | ABATIÁ |
| **Boletim de Ocorrência:** | 45645 | **Nº do BO:** | 45645 |
| **Unidade Policial:** | TESTANDO |

**2. MATERIAL APRESENTADO A EXAME**

Foi encaminhado a esta Unidade de Execução Técnico-científica, em embalagens plásticas transparentes lacradas, conforme ofício recebido, o seguinte material:

| **TABELA 2 – MATERIAL ENCAMINHADO A EXAME** |
| --- |
| **Item** | **Natureza** | **Quantidade** | **Tipo** | **Dito no ofício** | **Lacre de Entrada** |
| 1 | ARMA | 1 | REVÓLVER | CAL.250 | 23123 |
| 2 | ARMA | 1 | REVÓLVER |  | 23123 |
| 3 | ARMA | 1 | PISTOLA |  | 2312356 |

**3. DO EXAME**

**3. 1 -DA ARMA AF-A - BERETTA – LACRE DE ENTRADA 23123**

**a) Descrição da arma:**

| **TABELA 3 – Descrição do Revólver** |
| --- |
| **Características Identificadoras** | **Marca:** | BERETTA |
| **Calibre nominal:** | .22 Curto |
| **Procedência:** | ITALIANA |
| **Características do funcionamento** | **Quantidade de canos:** | UM |
| **Regime de tiro:** | UNITÁRIO |
| **Comprimento do cano:** | 20 cm |
| **Nº de raias:** | VINTE |
| **Orientação de raias:** | DEXTRÓGIRO |
| **Tipo do tambor:** | FIXO BASCULANTE PARA CIMA |
| **Giro do tambor:** | SENTIDO HORÁRIO |
| **Sistema de carregamento:** | RETROCARGA |
| **Capacidade:** | VINTE |
| **Percussão:** | INDIRETA COM CÃO EXPOSTO |
| **Sistema de disparo:** | AÇÃO SIMPLES |
| **Outras Características** | **Cabo:** | CHIFRE |
| **Acabamento:** | DESPROVIDO |
| **Medidas:** | COMPRIMENTO 20 cm ALTURA 20 cm |
| **Estado de conservação:** | BOM |

**b) Funcionamento e Eficiência:**

Buscando atestar tais atributos da arma, o Perito(a) submeteu-a ao teste de tiro, usando as munições de correspondente calibre encaminhadas para o exame e efetuando disparos em ação simples e ação dupla. Foram observados os funcionamentos normais dos seus componentes, os quais deflagraram as respectivas cargas de projeção ao serem as espoletas percutidas por uma só vez. Os remanescentes da munição foram devidamente descartados. Nestas condições, verificou-se estar a **arma eficiente para a realização de tiros.**

**c) Coleta de Padrões Balísticos:**

Cumpre informar que foram coletados padrões balísticos da arma em exame, com o propósito de viabilizar futuros exames complementares, conforme descrito no Relatório de Coleta de Padrão nº hgjk56456.

| **Tabela 4 -Tomadas fotográficas- Revólver** |
| --- |

**3. 2 -DA ARMA AF-B - BERETTA – LACRE DE ENTRADA 23123**

**a) Descrição da arma:**

| **TABELA 5 – Descrição do Revólver** |
| --- |
| **Características Identificadoras** | **Marca:** | BERETTA |
| **Calibre nominal:** | .22 Curto |
| **Procedência:** | ITALIANA |
| **Características do funcionamento** | **Quantidade de canos:** | UM |
| **Regime de tiro:** | UNITÁRIO |
| **Comprimento do cano:** | 20 cm |
| **Nº de raias:** | VINTE |
| **Orientação de raias:** | DEXTRÓGIRO |
| **Tipo do tambor:** | FIXO BASCULANTE PARA CIMA |
| **Giro do tambor:** | SENTIDO HORÁRIO |
| **Sistema de carregamento:** | RETROCARGA |
| **Capacidade:** | VINTE |
| **Percussão:** | INDIRETA COM CÃO EXPOSTO |
| **Sistema de disparo:** | AÇÃO SIMPLES |
| **Outras Características** | **Cabo:** | CHIFRE |
| **Acabamento:** | DESPROVIDO |
| **Medidas:** | COMPRIMENTO 20 cm ALTURA 20 cm |
| **Estado de conservação:** | BOM |

**b) Funcionamento e Eficiência:**

Buscando atestar tais atributos da arma, o Perito(a) submeteu-a ao teste de tiro, usando as munições de correspondente calibre encaminhadas para o exame e efetuando disparos em ação simples e ação dupla. Foram observados os funcionamentos normais dos seus componentes, os quais deflagraram as respectivas cargas de projeção ao serem as espoletas percutidas por uma só vez. Os remanescentes da munição foram devidamente descartados. Nestas condições, verificou-se estar a **arma eficiente para a realização de tiros.**

**c) Coleta de Padrões Balísticos:**

Cumpre informar que foram coletados padrões balísticos da arma em exame, com o propósito de viabilizar futuros exames complementares, conforme descrito no Relatório de Coleta de Padrão nº hgjk56456.

| **Tabela 6 -Tomadas fotográficas- Revólver** |
| --- |

**3. 3 -DA ARMA AF-C - BERETTA – LACRE DE ENTRADA 2312356**

**a) Descrição da arma:**

| **TABELA 7 – Descrição da Pistola** |
| --- |
| **Características Identificadoras** | **Marca:** | BERETTA |
| **Calibre nominal:** | .22LR |
| **Procedência:** | ITALIANA |
| **Características do funcionamento** | **Quantidade de canos:** | UM |
| **Regime de tiro:** | UNITÁRIO |
| **Comprimento do cano:** | 20 cm |
| **Nº de raias:** | VINTE |
| **Orientação de raias:** | DEXTRÓGIRO |
| **Sistema de carregamento:** | RETROCARGA |
| **Capacidade:** | VINTE |
| **Percussão:** | INDIRETA COM CÃO EXPOSTO |
| **Sistema de disparo:** | AÇÃO SIMPLES |
| **Outras Características** | **Cabo:** | CHIFRE |
| **Acabamento:** | DESPROVIDO |
| **Medidas:** | COMPRIMENTO 20 cm ALTURA 20 cm |
| **Estado de conservação:** | BOM |

**b) Funcionamento e Eficiência:**

Buscando atestar tais atributos da arma, o Perito(a) submeteu-a ao teste de tiro, usando as munições de correspondente calibre encaminhadas para o exame e efetuando disparos em ação simples e ação dupla. Foram observados os funcionamentos normais dos seus componentes, os quais deflagraram as respectivas cargas de projeção ao serem as espoletas percutidas por uma só vez. Os remanescentes da munição foram devidamente descartados. Nestas condições, verificou-se estar a **arma eficiente para a realização de tiros.**

**c) Coleta de Padrões Balísticos:**

Cumpre informar que foram coletados padrões balísticos da arma em exame, com o propósito de viabilizar futuros exames complementares, conforme descrito no Relatório de Coleta de Padrão nº hgjk56456.

| **Tabela 8 -Tomadas fotográficas- Pistola** |
| --- |

**4. CONCLUSÃO:**

Concluídos os exames descritos neste laudo, constatou-se que:

• Arma AF-A encontrava-se eficiente para a realização de tiros.

• Arma AF-B encontrava-se eficiente para a realização de tiros.

• Arma AF-C encontrava-se eficiente para a realização de tiros.

**5. CONSIDERAÇÕES FINAIS:**

O material descrito neste documento, após examinado, foi devidamente identificado, embalado e lacrado com os lacres nº (Arma AF-A), nº (Arma AF-B), nº (Arma AF-C), conforme requerido pelos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal (Lei nº 13.964/2019), e encaminhado para a Central de Custódia da Polícia Científica do Paraná.

**5. ENCERRAMENTO:**

Este laudo foi redigido pelo(a) Perito(a) que realizou o exame e que o subscreve digitalmente em 1 página(s). E são essas as declarações que em sua consciência tem o(a) Perito(a) a fazer. E por nada mais haver, deu-se por findo o exame solicitado, que de tudo se lavrou o presente Laudo, emitido através do Sistema de Gestão de Documentos e Laudos (GDL) conforme Instrução Normativa nº 001/2020-PCP, visando atender às deliberações da Autoridade requisitante.

|  |
| --- |
| **Usuário Admin**  **Perito(a) Criminal – Seção de Balística Forense**  **UETC Guarapuava – Polícia Científica do Paraná** |